三急测试程序说明

1. 算法初始化

stringFromJNI();  
startharshdetection();

1. 数据接口：Call C

A．加速度**public native void** readaccrdata( **double** accrx, **double** accry,**double** accrz);

B．GPS接口**public native void** ongpsdata( **double** localatitude, **double** locallongtitude, **double** localcourse, **float** localgpstime, **int** localgpsspeed);

1. 报警上报接口 call Java
2. **public void** alarm\_report(**int** alarmID)  
   {  
     
     
    */\* switch(alarmID){  
     
    case 0x12:  
    alert = MediaPlayer.create(this, R.raw.huanzhuanbaojin);  
    alert.start();  
    break;  
    case 0x13:  
    alert = MediaPlayer.create(this, R.raw.jijiasu);  
    alert.start();  
    break;  
    case 0x14:  
    alert = MediaPlayer.create(this, R.raw.jijiansu);  
    alert.start();  
    break;  
    case 0x15:  
    alert = MediaPlayer.create(this, R.raw.huanzhuanbaojin);  
    alert.start();  
    break;  
    case 0x16:  
    alert = MediaPlayer.create(this, R.raw.jizhuanwan);  
    alert.start();  
    break;  
    } \*/*}